
渝（涪）环准〔2026〕64号

华峰铝业有限公司：

你公司报送的年产6万吨高性能铝热传输复合材料项目（项目代码：2607-500102-07-02-229367）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目生态环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区华峰大道10号。

二、主要建设内容：项目不新增建设用地，调整二期项目危废贮存库、综合仓库2和冷连轧压缩空气站布局，新建挤压车间，新增钢丝缠绕油压机、冷等静压机、真空烧结炉、4500吨挤压机及数控双侧铣床等设备，生产高性能铝热传输复合材料所用皮材5000吨，替代在建二期项目部分外购皮材。项目建成后，在建二期项目铝板带箔产品方案和生产规模45万吨/年不变，全厂铝板带箔产品方案和生产规模65万吨/年不变。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目生态环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不新增劳动定员，不新增生活污水；间接冷却循环水循环使用，不外排。
（二）严格落实废气污染防治措施。

压制废气经袋式除尘器处理后通过20m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、氟化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。真空烧结炉采用电加热，烧结废气直接通过20m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、氟化物应满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（DB50/659-2016）。

厂界无组织排放颗粒物、氟化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范处置和暂存一般工业固废及危险废物。除尘灰作为原料回用于压制；废品及边角料回用于熔铸工序；废模具、废包装材料等一般工业固废交由有能力单位处理；废润滑油、液压油及废油桶等危险废物交由有资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，铝粉原料仓库作为重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；按要求修订突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废气中新增颗粒物0.16吨/年。项目建成后废水中COD、氨氮排放量分别为6.422吨/年、0.801吨/年；大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放量分别为252.053吨/年、21.14吨/年、177.974吨/年、253.145吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目生态环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目生态环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年9月10日   

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




