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重庆华峰中试科技有限公司：

你公司报送的OT系列抗静电剂中试装置（项目代码：2506-500102-04-01-338248）生态环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目生态环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区企业现有厂区内。

二、主要建设内容：建设1套OT系列抗静电剂中试装置及配套设施。年进行琥珀酸二异辛酯磺酸钠（OT-100）中试354批，年中试产生1770吨OT-100，其中1750吨与N,N-二甲基乙酰胺混合配制得到中试试验样品OT-35溶液约5000吨，剩余20吨OT-100作为中试试验样品。OT-100和OT-35溶液送华峰重庆氨纶公司氨纶生产装置浆料制备工序作为添加剂进行性能测试。拟建项目中试期为2年，中试结束后做好设备管线清洗、物料处置、装置封存或拆除等工作。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目生态环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目中试装置分层废水、碱洗分层废水、水洗分层废水、乙醇回收精馏废水、设备清洗废水、生产车间地坪清洗废水、废气处理废水与初期雨水及经生化池处理后的生活污水等废水依托重庆华峰化工有限公司废水处理站处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单的间接排放限值和与园区潘家坝污水处理厂协商确定的企业废水污染物间接排放限值要求后排入园区潘家坝污水处理厂进一步处理后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。

马来酸酐投料粉尘和亚硫酸氢钠投料粉尘分别经设备自带的滤筒除尘器处理后共用1根20米高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

反应废气、蒸馏废气、碱洗废气、过滤废气、干燥废气、精馏废气、溶解废气等工艺废气经“碱洗+水洗+活性炭吸附”处理后通过1根20米高排气筒排放，排气筒外排废气中二氧化硫、非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

项目废气无组织排放控制措施应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范处置和暂存一般工业固废及危险废物。废弃包装物等一般工业固体废物外售综合利用。滤渣、不合格品、废矿物油、沾染危险化学品的废包装物、废气处理废布袋和废活性炭等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交环卫部门处理。
（五）严格落实地下水污染防治措施。

生产废水及液体物料输送管道采取专管或明管；采取分区防渗措施，新建中试装置区及车间中间罐区等为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应要求；设置地下水跟踪监测井，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。

中试装置区设置围堤，车间中间罐区设置围堰；生产区域设置视频监控系统；设置可燃气体、有毒气体报警器；依托企业在建有效容积2900立方米事故池（兼初期雨水收集池）等环境风险防范设施，确保事故废水得到有效收集；制定突发环境事件应急预案并定期开展演练等。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

项目新增大气污染物颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃有组织排放总量分别为0.093吨/年、0.425吨/年、3.029吨/年。新增水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.493吨/年、0.062吨/年。项目实施后全厂废气中颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃有组织排放分别为9.127吨/年、0.425吨/年、4.458吨/年，废水中COD、氨氮分别为1.283吨/年、0.435吨/年。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、根据《重庆市化工园区建设标准和认定管理办法（2025年）》，在市政府或其授权机构批准的新建培育化工园区内承接建设列入国家、全市或地方相关规划的化工项目，应经市政府或其授权机构同意，项目投产前化工园区应通过正式认定。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年9月17日   

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




