涪陵区生态环境局审查重庆白涛工业园区建设发展有限公司环评信息公示20260716
 重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年07月16日——2026年07月22日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	涪陵区新妙镇毛家沟山洪灾害防治工程
	重庆市涪陵区新妙镇德新村、十字村


	重庆白涛工业园区建设发展有限公司


	重庆利景环保技术有限公司
	山洪沟整治2条（毛家沟主沟和支沟）；整治总长1.575km，毛家沟属于黎香溪左岸支流。其中，主沟整治段起点为韵达快递韵达涵洞出口至终点茶涪路东风桥段，以及整治东风桥底板；支沟起点位于刘家湾场平红线交界处，终点位于拟建毛家沟河道桩号K0+626处。
	废气： 砂浆拌合时即使加水减少扬尘产生。砂石堆放过程中定期进行撒水抑尘，遇到极端天气（干旱、大风等）采用防尘网遮盖。施工场地设置围挡、裸露地面和物料堆场采取覆盖措施、进出车辆冲洗措施、运输车辆密闭或遮盖。土石方开挖及回填过程中，采取洒水降尘。选用高效低耗的施工设备，并加强保养及维护。焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理后无组织排放。木材加工设在彩钢棚内，加工过程中产生的粉尘采取洒水降尘。
废水： 基坑排水经沉砂池收集处理后回用，多余的上清液排放；车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用。生活污水在施工和生活工区各设2处简易防渗旱厕，粪便用于附近农田。

工程河段采取分段开挖、分段浇筑。在每一段施工段的末端，开挖一个临时的沉沙池。含泥沙的沟槽水必须先流入沉沙池，停留一段时间让泥沙沉淀后，再溢流排入下游。施工完成后，将沉沙池填平恢复。

噪声： 钢筋加工机、焊机、木材加工机、柴油发电机等放置在四周围挡的彩钢棚内，利用建筑物隔声降噪；水泵选用潜水泵；空压机设置消声器；其他施工设备选用低噪声设备，合理布局施工场地，夜间禁止施工。

固废： 项目土石开挖回填均在石沱组团消纳；建筑垃圾：在施工营地内堆放。能回收利用部分委托废品收购站回收，不能回收利用部分运至政府指定建筑垃圾填埋场；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。

生态： 陆生生态：①施工前对扰动范围内的表土进行剥离保护，平均剥离厚度为0.3m。并进行洒水养护并采取编织布覆盖措施。②严格控制施工占地，表土剥离就近堆存，后期用于施工临时占地生态恢复利用。施工结束后，临时用地恢复植被；植被恢复选取的物种应为本地物种。

水生生态：选择在枯水期施工，严禁施工固体废物、废水倾倒入河。



