重庆市涪陵区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件（告知承诺制），现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年7月17日——2026年7月23日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	涪陵高新区工业园区废污集中循环利用和无害化处理建设工程
	马鞍街道办事处银滩路2号（涞滩河干流沿线）
	重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
	重庆后科环保有限责任公司
	依托大耍坝污水处理厂尾水资源，规划建设尾水深度处理设施，采用“一体化磁混凝+人工湿地”成熟工艺开展尾水深度处理，出水稳定达到地表Ⅳ类标准，将尾水进一步净化后作为生态补水回补涞滩河。
	废气：施工场地设置喷淋、洒水等防尘降尘设施，施工现场出入口设置洗车台，对离开施工区域的车辆进行冲洗；渣土运输车辆采取密闭运输；对项目外运输线路洒水降尘，开挖裸露边坡和临时堆土应采取覆盖措施；对易产生扬尘的粉质材料进行遮盖。运营期应定期对人工湿地进出水管（渠）进行清理和疏通，防止堵塞。应定期对人工湿地存在的杂草、垃圾、植物残体等进行清理。宜使用生物防治和物理防治手段及时控制人工湿地植物的病虫害，避免使用除草剂或杀虫剂等。视植物的生长周期和生长状况，及时对人工湿地植物进行补种和收割，收割后的植物应妥善处置。

废水：施工场地内设置沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后回用或洒水降尘。施工场地内设置沉淀池，对混凝土养护废水进行沉淀处理后，全部回用于施工场地洒水抑尘，不外排。施工人员租用附近现有居民住房居住，施工人员产生的生活污水通过现有居民住房生活废水收集系统收集后排入市政污水管网。运营管理人员产生的生活废水利用现有大耍坝污水处理厂生活废水收集系统收集后排入大耍坝污水处理厂进行处理。加强再生水处理设施的运营管理，确保水质达标。

噪声：尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间；运输车辆限速、禁鸣。

固废：生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一处理。湿地维护过程中收割、枯萎的植物残体交由有能力单位处理。再生水处理设施产生的污泥通过管道输送至大耍坝污水处理厂污泥浓缩脱水间进行脱水处理后同大耍坝污水处理厂污泥一并交由有能力单位处理。


