重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年9月23日——2026年9月30日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	瑞浦兰钧能源动力与储能锂离子电池（重新报批）
	涪陵经开区（原高新区李渡组团）
	重庆瑞浦兰钧能源有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	建设动力与储能锂离子电池及系统生产线及配套设施设备，年产30GWh动力与储能锂离子电池。
	废气：正极涂布废气经二级冷凝+除雾+冷凝+沸石转轮吸附处理达标后通过6根25m排气筒排放；制浆真空机组废气经水喷淋+除雾+二级活性炭吸附处理后通过2根25m高排气筒排放；注液和模组装配废气经水喷淋+除雾+二级活性炭吸附处理后通过4根25m高排气筒排放；实验拆解废气经布袋除尘+水喷淋+除雾+二级活性炭吸附后通过1根20m高排气筒排放；来料检测废气经碱喷淋处理达标后通过1根25m高排气筒排放；实验室废气经水喷淋+除雾+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放；生产废水处理站废气采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理达标后通过1根15m高排气筒排放；天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根25m高排气筒排放；天然气导热油锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根25m高排气筒排放；NMP精馏回收废气经水喷淋处理通过1根25m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放。

废水：食堂废水经隔油处理后与生活污水一起进入生化池处理达标后排入市政污水管网。设备清洗废水经混凝沉淀预处理后与冷却循环水排水、锅炉排污水、托盘清洗废水一起进入生产废水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入大耍坝污水处理厂。

噪声：采用低噪声设备，并采取隔声减振等措施。

固废：废边角料、废包装、废胶带、不合格电池、废水处理站污泥、废石墨、废浆料、废活性炭、废分子筛等一般工业固废交由有能力单位处理；废润滑油、废电解液、废油、含有棉纱手套、实验室废液等危险废物应交由有能力单位处理。

	2
	华峰重庆生物材料新建BDO储罐
	白涛工业园区
	华峰重庆生物材料有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	建设BDO储罐10000m3×6个，储罐形式均为常压、固定顶，并采用氮封处理。建成后，全厂使用的BDO的用量不变，仅增加储存能力，延长周转周期，以保证原材料的供应稳定。
	废气：储罐采用固定顶罐+氮封。

废水：清罐废水收集后依托华峰化工污水处理站处理达园区污水处理厂接管标准后排至园区潘家坝污水处理厂。

噪声：采用低噪声设备，基础减振，加装隔声罩。

固废：各储罐定期清理产生的罐底污泥依托在建项目危废暂存库贮存，定期交有资质单位处置。

	3
	年产5000t生物质颗粒燃料项目
	重庆市涪陵区荔枝街道涪南路71号
	重庆市涪陵区圣乾再生资源经营部
	重庆市洁美洁环境工程有限公司
	租赁2600m2厂房，购置破碎机、粉碎机、制粒机等相关生产设备，建成后年产5000t生物质颗粒燃料。
	废水：项目排水采用雨污分流制；食堂废水隔油预处理后和生活污水经厂区化粪池收集后通过罐车运至蒿枝坝污水处理厂处理。

废气：破碎粉尘、破碎落料粉尘、粉碎进料粉尘、粉碎粉尘、制粒粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放；原料堆存、破碎区域，粉碎制粒和包装区域等区域均采取密闭措施。破碎、粉碎、制粒进料均设置密闭输送廊道。

噪声：选用高效低噪设备，并采取隔声、减振等措施。

固废：除尘器滤灰回用于生产工序；废包装材料、废过滤布袋等一般固体废物收集后暂存于一般固废贮存场，定期交由资源回收单位转运处置；化粪池污泥定期由有资质单位进行清掏转运处理；废机油、废机油桶等危险废物定期交由有危险废物处置资质的单位收运处置。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。


